**Инструкция для инкубаторов И-12\И-24\36**

 Для того что бы начать режим настроек необходимо одновременно зажать кнопку MODE и UP и удерживать их в течении 3 секунд. После вам будут доступны следующие параметры для настроек:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код параметра | Обозначение | Диапазон настроек | Заводская настройка |
| P1 | Срабатывание сигнализации при превышении температуры | от 0º до 99º С | 38,6 |
| P2 | Значение температуры для отключения нагревательного элемента | от 0º до 99º С | 37,8 |
| P3 | Значение температуры для включения нагревательного элемента | от 0º до 99º С | 37,5 |
| P4 | Срабатывание сигнализации при значении температуры меньше чем | от 0º до 99º С | 37,0 |
| H1 | Срабатывание сигнализации при превышении влажности | от 0 до 99% | 80 |
| H2 | Срабатывание сигнализации при влажности меньше чем | от 0 до 99% | 40% |

Для того что бы попасть в меню глубоких настроек вам необходимо нажать и удерживать кнопку MODE в течении 3секунд.
После чего вы получите доступ к настройке следующих параметров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код параметра | Обозначение | Диапазон возможные настроек | Заводская установка |
| F1 | Период вращения лотков | от 0 до 999 минут | 120 |
| F2 | Продолжительность вращения лотков | от 0 до 999 секунд | 15 |
| F3 | Калибровка температурного датчика | Изменяется значение в соответствии с эталоном при использовании термометра |   |
| F4 | Калибровка датчика влажности | Изменяется значение в соответствии с эталоном при использовании гигрометра |   |
| F5 | Дни инкубации | от 1 до 99 дней | 0 |